Dommelen-Kerkakkers

Gebouwplattegrond 42

## De kern

De plattegrond van dit gebouw is gereconstrueerd uit een dichte concentratie paalkuilen waar verder geen enkele andere structuur uit te destilleren was. Mogelijk bevinden zich onder de weg nog enige sporen die het mogelijk zouden maken een structuur te reconstrueren. Dat is niet noodzakelijkerwijze een vroegmiddeleeuwse structuur. Het is een gegeven op verschillende opgravingen dat Karolingische gebouwen zich schuil houden in een grote concetratie sporen waar verder niets mee te doen valt.

De kern van gebouw 42 bestaat uit twee rijen van vier tegenover elkaar geplaatste dakdragende palen. Er zijn geen paalkuilen in de kern die aan de plattegrond kunnen worden toegewezen die in verband met nokbalk dragende palen stonden.De beschikbare overige paalkuilen liggen te assymetrich in de kern. De palen in iedere rij staan niet op een keurige rechte lijn. Niettemin lijken de dialgonalen over de plattegrond te suggereren dat het geheel symmetrisch is opgebouwd. Alleen de diagonalen over de gehele kern lijken zich niet aan die symmetrie te houden, er is een kleine afwijking. De drie traveeën zijn alle drie min of meer even breed. De oppervlakte van de kern is relatief klein.

# De wand

Er zijn geen sporen aangetroffen die met zekerheid met de wand van het gebouw in verband gebracht konden worden.

# Ingangen

Er zijn geen sporen aangetroffen die de plaats van ingangen markeren.

# Binnen-indeling

Er zijn geen sporen aangetroffen die informatie verschaffen over de binnenindeling.

# Bijzondere elementen

Geen

# Verbouwingen

Het is mogelijk dat het westelijke paar palen een keer vernieuwd is maar met zekerheid vaststellen of dit het geval was kon niet.

# Het verdwijnen van het gebouw

In vier paalkuilen zijn paalkernen waargenomen. Het is niet te zeggen of het gebouw is afgebroken. Sommige palen kunnen bij afbraak op maaiveld niveau zijn afgebroken, waardoor houten stomp in de paalkuil achter bleef.

**Oversnijdingen**

De plattegrond van gebouw 42 overlapt zeer waarschijnlijk die van gebouw 43, als beide gebouwen wanden buiten de kern hadden.

**Opmerking**

Geen

## Maatvoering en gegevens gebouwplattegrond

01 lengte ? 17 gem. diameter paalkuilen kern 82 cm

02 breedte ? 18 gem. NAP-hoogte c.24,21

03 lengte kern 6,25 19 helling en richting neerwaards -

04 breedte kern 4,44 20 oriëntatie w-o

05 grootste breedte gebint 4,55 21 een-, twee, drie-, vierschepig 3?

06 kleinste breedte gebint 4,25 22 aantal gebinten 4

07 grootste afstand gebinten 2,20 23 gem. dikte palen kern 37

08 kleinste afstand gebinten 1,85 24 vorm palen kern rond

09 gem. breedte traveeën w-o 1,85 2,20 2,15 25 staanders rechte of gebogen lijn recht

12 breedte buitenstijlr. noord - 26 wandpalen aan- of afwezig? afwezig

13 breedte buitenstijlr. zuid - 29 haard aangetroffen? nee

14 breedte korte wand west - 32 andere dan paalkuilen in plattegrond? nee

15 breedte korte wand oost - 33 vloeroppervlak kern 27,8 m2

16 gem. diepte paalkuilen kern 19 cm 34 vloeroppervlak geheel ? m2

## Correlatie sporen en vondstnummers

WP Spoor Laag Spoorsoort Opmerking Vondstnrs

71 5 paalkuil insteek

71 6 paalkern

71 36 hele kuil

71 41 paalkuil insteek

71 42 paalkern

71 49 hele kuil

71 47 paalkuil met paalkern

71 57 paalkuil insteek

71 58 paalkern?

71 61 paalkuil insteek

71 62 paalkern

71 72-73 hele kuil twee kuilen?

Van onderstaande kuilen is geheel onzeker of zij tot de plattegrond kunnen worden toegewezen

71 61 hele kuil vervanging van 62?